
青岛市定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。当库存基数少于抽样数量时，可由抽样人员提供定处方单，受检单位依据处方单加工样品，并经受检单位确认合格。
每批产品抽取样品2副， 2副均为检验样品，无备用样品（在原样进行复检）。 

2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	主子午面一球镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005


	2
	主子午面二球镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	3
	柱镜顶焦度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	4
	柱镜轴位方向偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	5
	镜片基准点的厚度偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	6
	光学中心水平距离偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	7
	光学中心与眼瞳的单侧偏差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	8
	光学中心垂直互差
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	9
	镜架外观质量
	GB 13511.1-2011
	GB/T 14214-2003

	10
	装配质量
	GB 13511.1-2011
	GB 13511.1-2011

	11
	镜片表面质量
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.1-2005

	12
	配装眼镜的光透射性能
	GB 13511.1-2011
	GB 10810.3-2006


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1判定依据
GB 13511.1-2011配装眼镜  第1部分:单光和多焦点
GB 10810.1-2005 眼镜镜片  第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品  第3部分:透射比规范及测量方法

GB/T 14214-2003  眼镜架  通用要求和试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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