
青岛市复混肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
按标准每批次产品抽取不少于1kg，缩分成两份，分装于两个洁净、干燥的塑料瓶中，其中1份500g作为检验样品，1份500g作为备用样品。其中，掺混肥料样品必须使用格槽式缩分器按标准GB/T 21633-2008《掺混肥料（BB肥）》要求进行混合缩分得到两份混合均匀的样品。

2 检验依据
表1 复混肥料（复合肥料）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	总养分的质量分数
	GB/T 15063—2009
	GB/T 15063—2009

	2
	总氮含量
	GB/T 15063—2009
	GB/T 8572—2010

	3
	有效磷含量
	GB/T 15063—2009
	GB/T 8573—2017

	4
	钾含量
	GB/T 15063—2009
	GB/T 8574—2010

	5
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 15063—2009
	GB/T 8573—2017

	6
	粒度
	GB/T 15063—2009
	GB/T 15063—2009附录A

	7
	氯离子的质量分数
	GB/T 15063—2009
	GB/T 15063—2009附录B

	8
	包装标识
	GB/T 15063—2009
GB 18382—2001
	GB/T 15063—2009
GB 18382—2001


表2 掺混肥料检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	总养分的质量分数
	GB/T 21633—2008
	GB/T 21633—2008

	2
	总氮含量
	GB/T 21633—2008
	GB/T 8572—2010

	3
	有效磷含量
	GB/T 21633—2008
	GB/T 8573—2017

	4
	钾含量
	GB/T 21633—2008
	GB/T 8574—2010

	5
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633—2008
	GB/T 8573—2017

	6
	粒度
	GB/T 21633—2008
	GB/T 21633—2008

	7
	氯离子的质量分数
	GB/T 21633—2008
	GB/T 15063—2009

	8
	包装标识
	GB/T 21633—2008
GB 18382—2001
	GB/T 21633—2008
GB 18382—2001


表3 有机-无机复混肥料检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	总养分的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 18877—2009

	2
	总氮的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 17767.1—2008

	3
	有效五氧化二磷的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 8573—2017

	4
	总氧化钾的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 17767.3—2010

	5
	有机质的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 18877—2009

	6
	粒度
	GB/T 18877—2009
	GB/T 24891—2010

	7
	氯离子的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 18877—2009

	8
	包装标识
	GB/T 18877—2009

GB 18382—2001
	GB/T 18877—2009

GB 18382—2001

	9
	砷及其化合物的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 23349—2009

	10
	镉及其化合物的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 23349—2009

	11
	铅及其化合物的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 23349—2009

	12
	铬及其化合物的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 23349—2009

	13
	汞及其化合物的质量分数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 23349—2009

	14
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 18877—2009
	GB/T 19524.2—2004

	15
	粪大肠菌群数
	GB/T 18877—2009
	GB/T 19524.1—2004

	16
	酸碱度
	GB/T 18877—2009
	GB/T 18877—2009


检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1判定依据
GB/T 15063—2009复混肥料（复合肥料）
GB/T 18877—2009 有机—无机复混肥料
GB/T 21633—2008 掺混肥料（BB肥）
GB 18382—2001 肥料标识 内容和要求

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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