附件21

陕西省牙膏产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样销售者的待销产品中抽取样品。

随机数使用随机数表方法产生。

每批次产品抽取样品8支（每支不少于10g），其中6支作为检验样品，2支作为备用

样品。

2 检验依据

表1 牙膏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 菌落总数 | GB/T 8372-2017 | 《化妆品安全技术规范》(2015 版) 第五章 |
| 2 | 霉菌与酵母菌总数 | GB/T 8372-2017 | 《化妆品安全技术规范》(2015 版) 第五章 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | GB/T 8372-2017 | 《化妆品安全技术规范》(2015 版) 第五章 |
| 4 | 铜绿假单胞菌 | GB/T 8372-2017 | 《化妆品安全技术规范》(2015 版) 第五章 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 8372-2017 | 《化妆品安全技术规范》(2015 版) 第五章 |
| 6 | 铅(Pb)含量 | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |
| 7 | 砷(As)含量 | GB/T 8372-2017 | GB/T 7917.2-1987砷斑法 |
| 8 | 膏体 | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |
| 9 | pH | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |
| 10 | 稳定性 | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |
| 11 | 可溶氟或游离氟量 | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |
| 12 | 总氟量 | GB/T 8372-2017 | GB/T 8372-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8372-2017《牙膏》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。